Nexus BoardViewer

Ключевые особенности бордвьювера: поддержка слоев, двойной режим (два разделенных экрана, с которыми можно работать независимо с бордой сразу с двух сторон), полноценная
поддержка HiDPI, быстрота, компактность, понятный и знакомый интерфейс, вкладки, редактор тем и многое другое, чтобы полностью увидеть все его возможности, нужно им попользоваться :)
На данное время ведется активная разработка, поэтому в скором времени будут появляться новые функции. Бордвьювер распространяется бесплатно.

Поддерживаемые форматы на данное время:
.ASC
.BDV
.BRD (Toptest/Landrex/Allegro + слои)
.BV
.BVR
.CAD (GenCAD, Fabmaster CAD)
.CAE
.CST
.F2B
.FAZ
.FZ
.GR
.PCB (XZZPCB + слои)
.TVW (+ слои)

Для аллегро борд версии <16 (встречаются не очень часто) встроен конвертер (dbdoctor) для конвертации борд в более новые версии, оттого размер бордвьювера увеличился, сам же бордвьювер
весит всего навсего ~1.9мб и не требует никаких дополнительных установок. Аллегро борды версии 16-23 поддерживаются нативно.

Минимальная ОС: Win 10 x64/Win11

Мне важна ваша обратная связь, если вы нашли какой-то баг или имеете какие-либо идеи по улучшению бордвьвера, сообщите мне об этом.
Также вы можете поддержать проект финансово переводом на Сбер: 2202208054229027